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[bookmark: _Toc112616987]Kvm虚拟机常用命令
[bookmark: _Toc112616988]常用命令
	命令
	功能说明
	备注

	virsh list
	查看已经打开的虚拟机
	　

	virsh list --all
	查看所有虚拟机（包括已经打开的和未打开的）
	　

	virsh version
	查看virsh的版本
	　

	virsh start centos7
	打开该虚拟机，启动虚拟机
	centos7为虚拟机名称

	virsh autostart centos7
	虚拟机随物理机启动而启动
	　

	virsh autostart --disable centos7
	取消虚拟机开机时自启动的设置
	　

	virsh shutdown centos7
	关闭虚拟机
	前提虚拟机需要（安装acpid服务）
yum install -y acpid
/etc/init.d/acpid start

	virsh destroy centos7
	强制关闭该虚拟机，相当于强行断电
当虚拟机无法正常关闭时常使用这种方法
	　

	virsh suspend centos7
	挂起该虚拟机
	　

	virsh resume centos7
	恢复该虚拟机，恢复被挂起的虚拟机
	　

	virsh console centos7
	连接虚拟机，打开虚拟机的一个控制台窗口终端
	　

	ctrl+]
	退出虚拟机
	快捷键

	virsh dumpxml centos7 > centos7.xml
	导出虚拟机配置文件
	/etc/libvirt/qemu

	virsh undefine centos7
	可以将该虚拟机从虚拟机管理器中移除，该虚拟机的配置文件会随之删除，但是该虚拟机磁盘文件并没有删除，因此该虚拟机还可以恢复，但是前提是该虚拟机的配置文件已经进行了导出和备份。
	如果要彻底删除虚拟机，还需要删除对应的磁盘文件，如img文件等

	virsh define centos7.xml
	对删除的虚拟机进行恢复
	　


[bookmark: _Toc112616989]虚拟机克隆
[bookmark: _Toc112616990]命令格式：
virt-clone -o 【原虚拟机】 -n 【新虚拟机】 -f 【新虚拟机镜像名（含路径）】
virt-clone -o centos7-1 -n centos7-2 -f /var/lib/libvirt/images/centos7-2.img
[bookmark: _Toc112616991]说明
尽管上面我们成功克隆了一台KVM的虚拟机并成功运行，但是有一定计算机基础的小伙伴一定会问，这台虚拟机会不会与之前被克隆的虚拟机冲突的问题。该问题是非常有可能发生的，并且也必须引起我们的重视。尽管我们在进行虚拟机克隆时，希望能够完全按照原始虚拟机的配置进行克隆。但是，有时候配置完全相同却并不是一件好事！例如，我们并不希望两台虚拟的MAC地址相同，因为这会造成局域网内MAC地址冲突。此外，还有一些牵扯到网卡的配置文件等，我们也不希望克隆后的虚拟机和克隆前的虚拟机完全相同。
想要看虚拟机的一些硬件信息，我们可以查看KVM虚拟机的配置文件，该文件通常位于/etc/libvert/qemu/目录下，如下所示：
[image: ]
KVM会为每个虚拟机生成一个配置文件，配置文件内含有MAC地址等信息，如下所示：
[image: ]
我们可以打开克隆前和克隆后的虚拟机配置文件，查看它们的MAC地址、UUID等信息。可以明显发现，KVM有着很人性化的一点就是会帮助克隆后的虚拟机自动生成新的UUID和MAC地址，因此，我们的虚拟机一经克隆，就立刻可以使用了。

[bookmark: _Toc112616992]参考地址
https://blog.csdn.net/weixin_40228200/article/details/124117392


[bookmark: _Toc112616993]快捷键

[bookmark: _Toc112616994]参考地址
https://blog.csdn.net/weixin_40228200/article/details/124125182
https://blog.csdn.net/Blueberry521/article/details/104384000
https://blog.csdn.net/yuyuyuliang00/article/details/123480619


[bookmark: _Toc112616995]KVM安装
[bookmark: _Toc112616996]KVM简介
kvm 是虚拟化技术的一个典型实现，功能非常强大，使用很方便。kvm 本身主要实现对 CPU 的虚拟化，内存和IO的虚拟化使用了开源软件 qemu，qemu 是纯软件层面的虚拟化，其实就是个模拟器。kvm 要求 cpu 必须支持硬件虚拟化，可以通过 Linux 命令查看。

说到 kvm 必须提及 libvirt 程序集，它是用来管理 kvm 虚拟机的，当然其实也可以管理 xen 等其它虚拟化的虚拟机。libvirt 包括三部分：(1). libvirtd是后台服务程序；(2). libvirt 是管理虚拟机的 API 接口，可以通过 python c java 等语言来编写程序管理虚拟机，比较典型的 virt-manager 就是使用 python 写的可视化工具；(3). virsh 等命令行管理工具。
[bookmark: _Toc112616997]准备工作
[bookmark: _Toc112616998]实验环境
操作系统：CentOS 7.8 x86_64 mini
宿主机：vmware workstation 虚拟机
[bookmark: _Toc112616999]检查宿主机处理器是否支持虚拟化
egrep -o 'vmx | svm' /proc/cpuinfo | wc -l
#如果显示数值是 0，则表示该 CPU 不支持虚拟化。
[bookmark: _Toc112617000]配置或设置宿主机
CPU：2-4 core  开启 cpu 虚拟化(bios 设置 或 vmware 设置)
内存：4-8 GB
硬盘：100 GB
[image: ]
[bookmark: _Toc112617001]关闭 iptables 和 selinux
关闭 iptables 服务：
# centos6 使用下面命令
service iptables stop
chkconfig iptables off
# centos7 使用下面命令
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
关闭 selinux：
setenforce 0
# 修改文件 /etc/selinux/config 将SELINUX改为disabled
# SELINUX=disabled
关闭NetworkManager，开启network，主要为了设置桥接
systemctl stop NetworkManager
systemctl disable NetworkManager
# 开启network
chkconfig network on  
systemctl start network
systemctl enable network
[bookmark: _Toc112617002]安装和配置 kvm 环境
[bookmark: _Toc112617003]安装 kvm 虚拟化相关软件包
安装软件：
yum install -y kvm \
qemu-kvm qemu-img \
libvirt libvirt-daemon libvirt-clienrt libvirt-daemon-driver-qemu libvirt-python \
virt-manager virt-install virt-viewer \
libguestfs-tools tigervnc bridge-utils
部分软件说明：
qemu-kvm(为kvm提供底层仿真支持)
virt-manager(KVM 图形化管理工具)
libvirt-daemon(守护进程，管理虚拟机) 
libvirt-clienrt(用户端软件，提供客户端管理命令) 
libvirt-daemon-driver-qemu(libvirtd连接qemu驱动) 
libvirt-python(python 调用 libvirt 虚拟化服务的 api 接口库文件)
libguestfs-tools (虚拟机的系统管理工具)
virt-install(安装虚拟机的实用工具)
tigervnc(vnc 进程桌面客户端)
virt-viewer(虚拟机查看器)
检查kvm模块挂载情况：
lsmod |grep kvm_intel
[image: ]
[bookmark: _Toc112617004]启动服务
systemctl start libvirtd
systemctl enable libvirtd
[bookmark: _Toc112617005]开启透传功能
简介：
“透传”：嵌套式虚拟nested是一个可通过内核参数来启用的功能。它能够使一台虚拟机具有物理机CPU特性,支持vmx或者svm(AMD)硬件虚拟化，比如具备在虚拟机里再建虚拟机的能力。
开启主机“透传”功能，需要重启服务器：
echo "options kvm_intel nested=1" >> /etc/modprobe.d/kvm-nested.conf

查询透传是否开启（Y或N）：
cat /sys/module/kvm_intel/parameters/nested
[bookmark: _Toc112617006]配置桥接
查看网卡信息：
[image: ]
virbr0：KVM安装完后自带的网桥，主要供NAT网络使用。
virbr0-nic：virbr0网桥上的一个子接口，相当与NAT网络里的网关接口。
这里用 ens33 做网桥
停止NetworkManager服务（使用网桥最好关闭）：
systemctl stop NetworkManager    	#关闭图形化自带的NM网络管理工具
systemctl disable NetworkManager 	#关闭开机自启
修改ens33配置文件：
cd /etc/sysconfig/network-scripts/		# 进入网卡配置文件目录
cp  ifcfg-ens33  ifcfg-ens33.bak 	# 备份网卡配置文件
vi  ifcfg-ens33
修改配置文件 ifcfg-ens33重点如下：
TYPE=Ethernet					#设备类型
BOOTPROTO=none				#不指定ip获取类型（dhcp/static）
DEVICE=ens33					#设备名称
ONBBOT=yes					#开机启动
BRIDGE=br0					#指定网桥为br0
创建br0网桥配置文件:
cp -p ifcfg-ens33 ifcfg-br0
vim ifcfg-br0
修改ifcfg-br0内容如下所示：
DEVICE=br0
NM_CONTROLLED=yes 
ONBOOT=yes
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.63
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
重启网络
systemctl restart network
查看网桥
brctl show
[image: ]
开启网桥 stp 树协议，防止环路：
brctl stp br0 yes
[image: ]
[bookmark: _Toc112617007]参考地址
https://blog.csdn.net/qq_39122260/article/details/123069576
https://blog.csdn.net/shaock2018/article/details/117412805

[bookmark: _Toc112617008]在KVM中安装系统
[bookmark: _Toc112617009]上传ISO镜像到服务器
[image: ]

[bookmark: _Toc112617010]创建虚拟机
[bookmark: _Toc112617011]创建一个存放虚拟机系统的卷
qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/base.qcow2 6G
[image: ]
	参数
	说明

	-f
	指定卷的格式为qcow2

	/var/lib/libvirt/images
	虚拟机卷存放的默认路径

	base.qcow2
	完整卷名

	6G
	卷的大小


[bookmark: _Toc112617012]创建虚拟机
执行命令：
virt-install \
-n base \
-r 512 \
--vcpus 1 \
--disk /var/lib/libvirt/images/base.qcow2 \
--location /root/CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso  \
--nographics \
--network bridge=br0 \
--network bridge=br0 \
--os-type linux \
--os-variant rhel7 \
--console pty,target_type=serial \
--extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
主要需要修改的地方是：n、r、vcpus、disk、location、network
命令解释
	字段
	说明

	virt-install
	创建命令

	-n base
	虚拟机显示名（非虚拟机主机名）

	-r 4096
	虚拟机内存大小,单位兆

	--vcpus 2
	虚拟机cpu个数

	--disk /var/lib/libvirt/images/base.qcow2
	系统磁盘卷路径

	--location /opt/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1908.iso
	系统安装iso路径

	--nographics
	不调用图形化界面

	--network bridge=br0
	网卡1指定网桥

	--network bridge=br0
	网卡2指定网桥

	--os-type linux
	操作系统类型

	--os-variant rhel7
	操作系统版本

	--console pty,target_type=serial
	console控制通道

	--extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
	文本输出



执行命令报错：
[image: ]
解决方法：
vim /etc/libvirt/qemu.conf
[image: ]
systemctl restart libvirtd
https://blog.csdn.net/alwaysbefine/article/details/106891390

[image: ]
各选项含义如下：
1）语言设置 2）时区设置 3）安装源 4）软件包选择
5）系统分区 6）Kdump功能 7）网络配置 8）密码设置
9）创建用户
按“q”退出，按“b”开始安装。必须把带“！”号的都设置好才能开始安装。

接下来可以进行一一设置，可以按照自己的想法来，以下是我提供的参考：
1）语言设置
2）时区设置
这里依次输入2->1->2->回车->64，进行设置！
注意这里的选择会因为ISO镜像的不同而不同，时区我们只需要选择成“shanghai”就可以了。
设置好后，！号就变成x了。
3）这里我不动
4）软件包选择（默认是Minimal Install，可以根据实际修改，这里我不变）
5）系统分区
这里全部选择默认的即可，按 c 即可继续。
8）密码设置（自己设置好即可）
完成设置后就可以开始安装系统了，按“b”开始安装：

稍等一会，显示如下表示安装结束，按回车重启系统：
[image: ]
重启后输入用户名和密码就可以登录进你创建的虚拟机了：
[image: ]
重新开一个会话链接上宿主机，查看网桥情况，可以看到在“interfaces”下多了vnet0和vnet1这2个网卡，这是刚建好的虚拟机网卡，已桥接在物理网卡上了：
brctl show
[image: ]
[bookmark: _Toc112617013]虚拟机增量镜像
[bookmark: _Toc112617014]增量镜像概述
增量镜像就是基本镜像的副本，拥有和基本镜像一样的环境（也就是基本镜像里面有什么，增量镜像里面就有什么）。但增量镜像的占用空间非常小
[bookmark: _Toc112617015]命令格式
	命令
	功能说明
	参数说明

	qemu-img create 
-b bname 
-f type
nname
	基于bname镜像生成增量镜像nname
	bname 
基础镜像卷的文件名称
如centos7.img
type 
系统卷的类型
可选（raw、qcow2、qcow）
这里选择qcow2
nname 
新系统卷的名称
要生成的卷文件名称
如centos7-2.img


	cat /proc/sys/kernel/random/uuid
	生成uuid命令
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc112617016]创建增量镜像的步骤
[bookmark: _Toc112617017]目的
原镜像：centos7
原镜像系统卷：/var/lib/libvirt/images/centos7.img
原系统配置文件：/etc/libvirt/qemu/centos7.xml
要生成的系统名称：centos7-2
[bookmark: _Toc112617018]步骤
[bookmark: _Toc112617019]创建系统卷
cd /var/lib/libvirt/images/
# 创建系统卷
qemu-img create -b centos7.img -f qcow2 centos7-2.img
[image: ]
[bookmark: _Toc112617020]创建并修改配置文件
· 创建配置文件centos7-2.xml
cd /etc/libvirt/qemu
cp centos7.xml centos7-2.xml
[image: ]
· 修改配置文件centos7-2.xml
1. 修改name和uuid
把name和uuid改成不相同即可

[image: ]
2. 修改镜像路径
[image: ]
3. 修改mac地址
Mac地址的第一个字节的低2位有特殊用途，若不太清楚，则建议不要修改第一个字节，其他字节可随意修改，只要不冲突即可
[image: ]
4. 保存centos7-2.xml文件
[bookmark: _Toc112617021]定义并启动虚拟机
cd /etc/libvirt/qemu
virsh define centos7-2.xml
virsh start centos7-2
[bookmark: _Toc112617022]修改虚拟机名称
· Centos7 修改方法
# 查看主机名
hostname
# 临时修改
hostname name1
# 永久修改，该命令会自动更新 /etc/hostname 文件
hostnamectl set-hostname name1
# 文件 /etc/hosts 增加2条映射（手动增加）,网上是说修改，但是我觉得localhost还是需要保留的
127.0.0.1  name1
::1       name1
[image: ]
参考地址：https://jingyan.baidu.com/article/7e440953609cc22fc0e2ef8e.html
[bookmark: _Toc112617023]参考地址
https://blog.csdn.net/u012206617/article/details/121598790
[bookmark: _Toc112617024]参考文章
[bookmark: _Toc112617025]KVM详解
https://www.cnblogs.com/sammyliu/p/4543110.html
https://blog.csdn.net/sunr_/article/details/107909723
[bookmark: _Toc112617026]KVM虚拟机镜像格式
https://blog.csdn.net/weixin_40228200/article/details/124118820
[bookmark: _Toc112617027]KVM克隆与KVM配置文件
https://blog.csdn.net/weixin_40228200/article/details/124117392
[bookmark: _Toc112617028]VM虚拟机硬盘扩容
https://blog.csdn.net/yanghaitao5000/article/details/124340711

虚拟机共享文件
https://www.bbsmax.com/A/q4zV8OKW5K/
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[root@wbtk ~]# Tsmod |grep kvm_intel
kvm_intel 188688 0

kvm 636969 1 kvm_intel
[root@wbtk ~]#
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[root@wbtk ~]# ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default glen 1000
Tink/Toopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host To

valid_1ft forever preferred_1ft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_1ft forever preferred_1ft forever

2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 $d1sc pfifo_fast state UP group default glen 1000
Tink/ether 00:0c:29:7b:1d: 91 brd ff:ff:ff:ff:f
inet 192.168.80.132/24 brd 192.168.80.255 scope g1oba1 noprefixroute dynamic ens33

valid_1ft 1109sec preferred_1ft 1109sec

inet6 fe80::3dd9:5293:b2f1:5b6d/64 scope 1link noprefixroute

valid_1ft forever preferred_1ft forever

3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default glen 1000
Tink/ether 52:54:00:c0:4a:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbro

valid_1ft forever preferred_1ft forever

4: virbrO-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 $d1sc pfifo_fast master virbr0 state DOWN group default glen 1000
Tink/ether 52:54:00: c0:4a:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:F

[root@wbtk ~1# B
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[root@wbtk network- scr1pts]# brect1 show

bridge name bridge id enabled interfaces
bro 8000.000c297b1d91 G;j ens33
virbro 8000.525400c04a10 yes virbro-nic

[root@wbtk network-scriptsl# i

s
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root@wbtk network-scriptsi# brctl show

bridge name bridge id STP_enabled
bro 8000.000c297b1d91
virbro 8000.525400c04a10 Y€s

[root@wbtk network-scriptsl# i

interfaces
ens33 i
virbro-nic
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[root@wbtk ~J# 1
anaconda-ks.cfg |centos-7-x86_64-DVD-1810.1is0

[root@wbtk ~1#
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images]#
Formatting "/var/1ib,
cOlla L LIy /s

ehh—1mg create -f qcow2 /var/1ib/1ibvirt/images/base.qcow2 6G
?]ibvirt/images/base.qcowz', fmt=qcow2 size=6442450944 encryption=off cluster_size=65536 lazy_refcounts=off
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[root@wbtk imagesl# virt-install \

-n base \

-r 512 \

--vcpus 1\

--disk /var/1ib/1ibvirt/images/base.qcow2 \
--location /root/Cent0S-7-x86_64-DVD-1810.is0 \
--nographics \

--network bridge=bro \

--network bridge=bro \

--os-type Tlinux \

--os-variant rhel7 \

--console pty,target_type=serial \
--extra-args 'console=ttys0,115200n8 serial’

Hhf . ...
JgZrff .treeinfo...... |
JZ S0 vmlinuz. . | 6.3 MB 00:00:00
JgZ ) initred. 1mg ...... | 50 MB 00:00:00
ERROR Py EB4E . gemu unexpectedly closed the monitor: 2022-08- 01T16:17:43.493457Z gemu-kvm: -drive file=/root/cent0s-7-x86_64-DvD-1810.1iso0,format=raw,if=none,id=drive-ide0-0-0,readonly=on: could not
open disk 1mage /root/Centos- 7 Xx86_64-DVD-1810.7s0: Could not open '/root/Cent0s-7-x86_64-DVD-1810.is0': Permission denied
IR RI, AR LUZAT N8 iy 4 T G5 114«
"virsh start v1rsh --connect qemu ///system start base’
75 U0 JORT 4 2

oot @bl 1maaes1#

VVVVVVVVVYVVYV

354 B 00:00:00
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o -
# Super. (uid=0)
# A [ naned *100" or 2 with uid:

root” —Jp
FAFRRE 0Ot

# The group for QEMU processes run by the system instance. It ca

# specified in a sinilar way to

roup = o0t

# Whether Libvirt should dyeavibatt) Winge file ownership
¢ to match the confiqured IEEj/group above. Defaults to 1.
# Set to © to disable file ofittpsiiblotresdn.netalwaysbefine

#dynamic ownership = 1

Rt
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Starting installer, one moment...

anaconda_21.48.22.147-1 for centos 7 started.

* installation log files are stored in /tmp during the installation
* shell is avai1ag1e on TTY2

* when reporting a bug add logs from /tmp as separate text/plain attachments
16:29:50 Not asking for VNC because we don't have a network

Installation
1) [x] Language settings 2) [!] Time settings
(English (united states)) (Timezone is not set.)
3) [!] Installation source 4) [!] software selection
(Processing...) (Processing...)
5) [!] Installation Destination 6) [x] Kdump
(No disks selected) (Kdump is enabled)
7) [ 1 Network configuration 8) [!] Root password
(Not connected) (Password is not set.)

9) [!] user creation
(No user will be created) . L .
Please make your choice from above ['q' to quit | 'b' to begin installation

r' to refreshl: i
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Installing iwl6600g2a-firmware (364/304)
Performing post-installation setup tasks
Installing boot loader

Performing post-installation setup tasks

Configuring installed system
Writing network configuration
Creating users

Contiguring addons

Generating initranfs

Running post-installation scripts

Use of this product is subject to the license agreement found at /usr/share/cen
tos-release/EULA

Installation complete. Press return to quitl]
anaconda] 1:main* 2:shell 3
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Cent0S Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1062.e17.x86_64 on an x86_64

localhost login: root
Password: |
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[root@localhost ~]#[bretl show ]

bridge name  bridge id STP enabled
bro 8000.883d3256b6e yes
virbre 8000.525400ccfd82 yes

[root@localhost ~1# I

interfaces
enp2s6f0
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[root@wbtk images]# pwd

/var/1ib/1ibvirt/images

[root@wbtk 1mages]# gemu- 1mg create -b centos7.img -f qcow2 centos7-2.img

Formatting 'centos7-2.img', fmt=qcow2 size=6442450944 backing_file="'centos7.img"' encryption=off cluster_size=655
36 lazy_refcounts=off

[root@wbtk images]# B
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[root@wbtk images]# cd /etc/libvirt/qemu/

[root@wbtk gemul]# 1s

autostart base.xml centos7-1.xml centos7-2.xml1 centos7.xml networks
[root@wbtk gemul# cp centos7.xml centos7-2.xml |}
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IARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE. CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
VERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made usi

9:
virsh edit ubuntu1s.ed

r other application using the libvirt API.

omatn type='kvn'>

<name>apple</nane>

<uutd>dc6ccege-bbb3-45b1-b79c- 5b334a45212dd/ uutd>
<memory un 18'>2097152</memory>
<currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMenory>
<vcpu placenent='static'>2</vepu>

<os>
<type arch='x86_64' machine='pc-1440fx-bionic'>hvme/type>
<boot dev='hd' />

</os>

ng:
virsh edit ubuntu1s.o4
Jor other application using the libvirt API.

|<domain type='kun'>

<name>ubuntu18.04</nane>
<uutd>dcocce: 5b1-b79c-5b334a45212b</uuid>
<memory unit='KiB'>2097152</memory>
<currentMemory unit='KiB'>2097152</currentMemory>
<vcpu placement='static's2</vcpu>
<os>

<type arch='x86_64' machine='pc-14407x-bionic'>hvme/type>
<boot dev="hd" />

</os>

WARNING: THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE. CHANGES TO IT ARE LIKELY TO BE
OVERWRITTEN AND LOST. Changes to this xml configuration should be made usi

https:/blog.csdn.netweixin_40894428,
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</pm> P>
<devices>]] <devices>
<enulator>/usr/bin/kvn-spice</enulator> <enulator>/usr/bin/kvn-spice</enulator>

‘file' device='disk'>
enu’ type='qcow2’ />

<source file='/var/lib/libvirt/inages/apple.qcon2' />

<target dev='vda' bus='virtio'/>

<address type='pci’' domain='06x0000" bu:
oxo' />

<disk type='file' device='disk'>

o' />
©x0000" bus='0x00" slot='0x07' function=

slo

©x07' function=

p—
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©x0000' bus='0x00' slot='6x86' function=

<address type='pci’ domain='0x0000" ox00" ©6x06" function= <address type='pci’ domain=

oxe' [> "ox0" />

</controller> </controller>
<interface type='network'>

<mac address='52:54:00:d4:21:b6" />

t <source network='default'/>

<nodel type='virtio'/> <model type='virtio'/>

<address type='pci' domain='6x6000' bus='0x06' slot='0x03' function= <address type='pci’' domain='6x6000' bus='0x00' slot='0x03' fugghigns,
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[root@wbtk ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1 Jocalhost localhost.Tocaldomain localhost4 Tocalhost4.localdomain4

- Jocalhost localhost.Tlocaldomain localhost6 Tocalhost6.localdomain6
127.0.0.1 wbtk.prd.1
i1 ~ wbtk.prd.1
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[root@localhost images]# cd /etc/libvirt/qemu/
[root@localhost gemu]# 11

SHE 16

-rw- - 1 root root 4609 45 11 04:40 centos7-1.xml
- 1 root root 4607 45 11 22:23 centos7-2.xml
drwx------ 3 root root 42 45 11 04:12 networks

[root@localhost gemul# I

“rw-

CSDN @JKiTtfE IR
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<address type=‘pci’ domain=:0x0000:bus=0XC0 N sTot="0X 058 function=x 0xay/=
</controller>
<controller type='usb! index='0\ model="1ch9=uhci3t=

<master startport="4'/>

<address type='pciit domain=£0x0600Mbus=20xCOMEsot=40X 05ERTUNCET on =4O x40/
</controller>
<controller type=‘pciiindex=i0M model=ip ciico /=
<controller type=‘ide index=:0i>

<address: type=tpcitiidomain=40 X000 b Us =L 0X COMNSot =4 0X O U NG ET on =4 O /=
</controller>

<controller type=iViltiosse rialiiindex=d0i=
<addressitype=tpcisiidomain=g0 X000 b Us =L 0X COMNSIot =2 0X CEMRTUNCET on =4 O X ORF/=
</controller>
<interface type= bridge >
<machaddres s=852:5410 074557 219y
<source bridge=ibE0y/=
<model type=tVi Etiod/>
<address type=tpciiiidomain=40 X000 OMbus=0x COMNsot=: 0X 038 func tion = 0x O/
</intenface>
<serial type=ipty'>
<target type='isa-seriall port=10i>
<model name='isa-serial />
</target>
</serial>
<console type='pty'>
<target type='serial' port='0‘/>
</console>
<channel type='unix'> CSDN @7k 2 /D4R




